\doxysection{v110\+\_\+ta\+\_\+state Struct Reference}
\label{structv110__ta__state}\index{v110\_ta\_state@{v110\_ta\_state}}
\doxysubsection*{Data Fields}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
unsigned int \textbf{ v24\+\_\+flags}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em V.\+24 status flags shared between DTE (user) and DCE (TA, us) \end{DoxyCompactList}\item 
\begin{tabbing}
xx\=xx\=xx\=xx\=xx\=xx\=xx\=xx\=xx\=\kill
struct \{\\
\>enum \textbf{ v110\_ta\_d\_bit\_mode} \textbf{ d\_bit\_mode}\\
\>\textbf{ ubit\_t} \textbf{ s\_bits}\\
\>\textbf{ ubit\_t} \textbf{ x\_bits}\\
\} \textbf{ tx}\\

\end{tabbing}\item 
\begin{tabbing}
xx\=xx\=xx\=xx\=xx\=xx\=xx\=xx\=xx\=\kill
struct \{\\
\>enum \textbf{ v110\_ta\_d\_bit\_mode} \textbf{ d\_bit\_mode}\\
\} \textbf{ rx}\\

\end{tabbing}\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Field Documentation}
\mbox{\label{structv110__ta__state_a2e17a32e9252e6a8efe20c93505add90}} 
\index{v110\_ta\_state@{v110\_ta\_state}!d\_bit\_mode@{d\_bit\_mode}}
\index{d\_bit\_mode@{d\_bit\_mode}!v110\_ta\_state@{v110\_ta\_state}}
\doxysubsubsection{d\_bit\_mode}
{\footnotesize\ttfamily enum \textbf{ v110\+\_\+ta\+\_\+d\+\_\+bit\+\_\+mode} v110\+\_\+ta\+\_\+state\+::d\+\_\+bit\+\_\+mode}

\mbox{\label{structv110__ta__state_a314bfd87caecd1d99a4166b9448b842a}} 
\index{v110\_ta\_state@{v110\_ta\_state}!rx@{rx}}
\index{rx@{rx}!v110\_ta\_state@{v110\_ta\_state}}
\doxysubsubsection{}
{\footnotesize\ttfamily struct  \{ ... \}  v110\+\_\+ta\+\_\+state\+::rx}

\mbox{\label{structv110__ta__state_a9ef79bf8802ad6aec6c34e4aecb5310a}} 
\index{v110\_ta\_state@{v110\_ta\_state}!s\_bits@{s\_bits}}
\index{s\_bits@{s\_bits}!v110\_ta\_state@{v110\_ta\_state}}
\doxysubsubsection{s\_bits}
{\footnotesize\ttfamily \textbf{ ubit\+\_\+t} v110\+\_\+ta\+\_\+state\+::s\+\_\+bits}

\mbox{\label{structv110__ta__state_a27017e89cd30cb5d45aa0cc037498744}} 
\index{v110\_ta\_state@{v110\_ta\_state}!tx@{tx}}
\index{tx@{tx}!v110\_ta\_state@{v110\_ta\_state}}
\doxysubsubsection{}
{\footnotesize\ttfamily struct  \{ ... \}  v110\+\_\+ta\+\_\+state\+::tx}

\mbox{\label{structv110__ta__state_ab15ec7eec8ea72401c56de843735fa8f}} 
\index{v110\_ta\_state@{v110\_ta\_state}!v24\_flags@{v24\_flags}}
\index{v24\_flags@{v24\_flags}!v110\_ta\_state@{v110\_ta\_state}}
\doxysubsubsection{v24\_flags}
{\footnotesize\ttfamily unsigned int v110\+\_\+ta\+\_\+state\+::v24\+\_\+flags}



V.\+24 status flags shared between DTE (user) and DCE (TA, us) 



Referenced by \textbf{ osmo\+\_\+v110\+\_\+ta\+\_\+get\+\_\+circuit()}, \textbf{ osmo\+\_\+v110\+\_\+ta\+\_\+get\+\_\+status()}, \textbf{ osmo\+\_\+v110\+\_\+ta\+\_\+set\+\_\+circuit()}, \textbf{ v110\+\_\+ta\+\_\+flags\+\_\+update()}, \textbf{ v110\+\_\+ta\+\_\+fsm\+\_\+connect\+\_\+ta\+\_\+to\+\_\+line()}, \textbf{ v110\+\_\+ta\+\_\+fsm\+\_\+data\+\_\+transfer()}, \textbf{ v110\+\_\+ta\+\_\+fsm\+\_\+data\+\_\+transfer\+\_\+onenter()}, \textbf{ v110\+\_\+ta\+\_\+fsm\+\_\+disconnect\+\_\+onenter()}, \textbf{ v110\+\_\+ta\+\_\+fsm\+\_\+idle\+\_\+ready\+\_\+onenter()}, \textbf{ v110\+\_\+ta\+\_\+fsm\+\_\+resyncing()}, and \textbf{ v110\+\_\+ta\+\_\+set\+\_\+status()}.

\mbox{\label{structv110__ta__state_a63fdd52fcf5ae071e265fd850d625023}} 
\index{v110\_ta\_state@{v110\_ta\_state}!x\_bits@{x\_bits}}
\index{x\_bits@{x\_bits}!v110\_ta\_state@{v110\_ta\_state}}
\doxysubsubsection{x\_bits}
{\footnotesize\ttfamily \textbf{ ubit\+\_\+t} v110\+\_\+ta\+\_\+state\+::x\+\_\+bits}



The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
src/isdn/\textbf{ v110\+\_\+ta.\+c}\end{DoxyCompactItemize}
